tmic = buffer(input.pulseaudio()) # Microphone

if tmic.is_active() then
    log.info("Buffer active")
end

if tmic.is_ready() then
    log.info("Buffer ready")
end
if tmic.is_up() then
    log.info("Buffer up")
end

interactive.harbor(port = 9999)

mic_gain = interactive.float("mic_volume", min=0., max=20., 6.)

mic = amplify(mic_gain, tmic)
#mic = gate(threshold=-80., range=-120., mic)
#mic = compress(threshold=0., ratio=2.,mic)
#mic = blank.strip(max_blank=10., min_noise=.1, threshold=-20., mic)

output.pulseaudio(mic)
